**Задача 1**

**Потенциометър свързан към пин А0 контролира право пропорционално яркостта на светодиод свързан към цифров пин 9 - при показание 0 светодиодът е изгаснал, при 1023 свети на 100%**